### 開機載入器說明

歡迎使用 &product;
使用此功能表選取想要的功能。如果您在瀏覽此說明系統時發生任何問題，請按 F1 進入說明系統的 描述。此功能表的主要功能有：
從硬碟開機：此選項對系統不會造成任何影響。它只會啟動之前所安裝的作業系統。
安裝：大部份的機器都使用此安裝模式。如果您在開機時曾發生系統當機的情況，或者在偵測磁碟控制卡或網路卡等硬體元件時發生問題，請嘗試下列其中一種安裝選項。
安裝 - 關閉 ACPI：目前市面上許多電腦的 ACPI 建置並不完整或者有缺陷。此選項會停用核心中的 ACPI 支援，但仍會啟用許多效能特性，例如 IDE 硬碟的 DMA。
安裝 -- 安全設定：如果安裝不成功，此選項或許能解決問題。
救援系統：此開機影像可在 RAM 中啟動小型的 Linux 系統。如果系統無法正常啟動時，這將會很有用。在開機此系統之後以 root 使用者登入。
記憶體測試：記憶體測試比檢查新記憶體模組的安裝更為有用。它能自動測試電腦系統的主要部份，並找出硬體的問題。
開機選項：開機選項可完全變更系統的動作。這些是核心的設定。
F1 說明：這是一種即時線上說明系統。它將根據開機畫面的作用中元素顯示不同的畫面。您也可以參考此說明系統的描述。
F2 視訊模式：安裝時，您可以在此選擇不同的畫面解析度。如果您在進行圖形化安裝時遇到問題， 文字模式或許可幫助您解決問題。
F3 安裝來源: 選擇安裝來源。
F4 語言：設定開機載入器所使用的語言和鍵盤對應。
F5 驅動程式更新：如果您使用非常新的機器，可能會需要驅動程式更新以安裝系統。

### 使用說明系統

開機載入器說明是一種即時的線上說明系統。它能提供關於所選功能表項目的資訊，或者如果您正在編輯開機選項，只要將游標置於項目之上， 它就能為您尋找關於該項目的資訊。
瀏覽鍵
向上箭頭：反白上一個連結
向下箭頭：反白下一個連結
向左箭頭，倒退鍵：回到上一個主題
向右箭頭，Enter，空白鍵：追蹤連結
Page Up：向上捲動一頁
Page Down：向下捲動一頁
Home：回到起始頁面
End：回到結束頁面
Esc：離開說明
回到起始頁面

### 驅動程式更新

如果您需要驅動程式更新磁片或 CD-ROM，請按 F5。在載入 Linux 核心之後，開機載入器會要求您插入驅動程式更新媒體。
驅動程式更新通常裝載於磁片中，內含安裝期間所需的新版硬體驅動程式和錯誤修復程式。
回到起始頁面

### 視訊模式選項

按 F2 以取得圖形配接卡所支援的視訊模式清單。系統會預先選取監視器可顯示的最佳模式。
系統可能無法自動偵測監視器。在此情況下，請手動選取您偏好的模式。
如果系統在安裝期間發生圖形配接卡的問題，可使用 文字模式獲得解決。
回到起始頁面

### 語言和鍵盤配置選項

按 F4 以變更開機載入器所使用的語言和鍵盤配置。
回到起始頁面

### 安裝來源

按 F3 選擇安裝來源。
這與使用 安裝開機選項相同。
回到起始頁面

### 安裝

選取「安裝」來啟動預設安裝。啟動時會使用輸入的開機選項。此項目將啟用常用硬體的許多功能。
回到起始頁面

### 從硬碟開機

選取「開機已安裝的 OS」來啟動安裝在本機硬碟上的系統。由於只有第一個硬碟上的 MBR (主開機記錄) 會開啟，因此您必須正確安裝此系統。電腦的 BIOS 會提供第一個硬碟的裝置 ID：
如果您忘了將 CD 或 DVD 從磁碟機中取出，並且要由硬碟啟動電腦，可使用此功能。
回到起始頁面

### 安裝 -- 關閉 ACPI

有時候非常新的硬體會需要 ACPI 來控制岔斷處理。ACPI 將完全取代舊的 APM 系統。
如果您在核心開機期間遇到問題，請選取 「安裝 -- 關閉 ACPI」。機器使用 ACPI 時發生的已知問題：
* 開機時的核心當機
未偵測或未正確起始化 * PCI 卡
回到起始頁面

### 安裝 -- 安全設定

如果發生安裝中斷或無法重製的錯誤，請選取 「安裝 - 安全設定」。此選項會停用 IDE 磁碟機的 DMA 以及所有電源管理功能。另請參閱 apm、acpi 和 ide 的核心選項。
回到起始頁面

### 救援系統

救援系統是一種小型的 RAM 磁碟基礎系統。您無法藉由此系統針對已安裝的系統進行各種變更。因為此系統只提供一些低階的工具，主要提供給專家所使用。
回到起始頁面

### 記憶體測試

包含的 記憶體測試可自動測試大部份的系統硬體。其主要目的在於偵測損毀的 RAM，同時可自動測試系統的其他部份。
雖然系統可偵測出大部份的記憶體缺陷，但找不到錯誤並不代表記憶體的完好無缺。
回到起始頁面

### 開機選項

您可以使用兩種開機選項。第一種是影響安裝程式的選項。第二種是核心選項。一些更常見的選項為：
a) 安裝程式選項
安裝 -- 選取安裝來源
網路選項 -- 網路選項
vnc 選項 -- 經由 VNC 安裝的選項
b) 核心選項
splash -- 影響開頭顯示畫面的動作
apm -- 切換電源管理模組
acpi -- 進階組態和電源介面
ide -- 控制 IDE 次系統
回到起始頁面

### 安裝程式選項：安裝

根據預設，系統會搜尋本地 CD-ROM 的安裝來源。若要進行網路安裝，請選取 「安裝」選項。可用的安裝通訊協定為
* FTP
* NFS
* HTTP
使用的語法類似標準的 URL。例如，如果您的伺服器位於 192.168.0.1，而您要從此伺服器上的目錄進行以 NFS 為主的安裝，請指定如以下所示的來源：
install=nfs://192.168.0.1/install
您可以藉由 dhcp 來設定網路卡，或者您必須自行指定如「網路選項」中所描述的參數。
回到開機選項

### 核心選項：開頭顯示畫面

開頭顯示畫面為系統啟動期間所顯示的圖形。
splash=0
關閉開頭顯示畫面。如果監視器過於老舊或者發生一些錯誤時將會很有用。
splash=verbose
啟用開頭顯示畫面，仍顯示核心和開機訊息。
splash=silent
啟用開頭顯示畫面，但不顯示任何訊息。此時將顯示進度列來取代。
回到開機選項

### 安裝程式選項：網路選項

您現在無法設定網路介面。YaST2 稍後將會偵測硬體。若要設定網路卡，其選項集至少必須包含主機 IP 和網路遮罩。例如：
hostip=192.168.0.10 netmask=255.255.255.0
或者以更簡短的形式：
hostip=192.168.0.10/24
如果您指定以網路為主的安裝且尚未指定這些選項，安裝程式會嘗試藉由 dhcp 設定網路介面。如果需要預設閘道，請使用閘道選項來指定。例如：
gateway=192.168.0.8
回到開機選項

### 安裝程式選項：vnc

若要啟用 VNC 安裝，請指定 vnc 和 vncpassword 參數：
vnc=1 vncpassword= 範例
系統將開啟 VNC，您可以從遠端系統控制 VNC 用戶端上的 YaST2。
回到開機選項。

### 核心選項：apm

APM 是目前電腦所使用之兩種電源管理策略之一。其主要使用在手提式電腦上並提供如磁碟暫停等功能，但它也負責在電源關閉之後將電腦關機。APM 必須依賴正常運作的 BIOS。如果 BIOS 中斷，APM 的功能可能會受到限制，甚至會影響電腦的運作。因此您必須藉由參數將其關閉。
apm=off -- 完全關閉 APM
某些非常新的電腦可藉由 ACPI 獲得更多優勢。
回到開機選項

### 核心選項：acpi

進階組態和電源介面 (Advanced Configuration and Power Interface, ACPI ) 是一種用來定義作業系統和 BIOS 之間電源和組態管理介面的標準。根據預設值，當系統偵測到有較 2000 年起更新的 BIOS 時將會開啟 acpi。目前有幾組常用的參數可控制 ACPI 的動作：
pci=noacpi -- 不使用 ACPI 來路由 PCI 岔斷 acpi=oldboot -- 僅與開機相關的 ACPI 部份維持啟用狀態
acpi=off -- 完全關閉 ACPI
acpi=force -- 即使 BIOS 日期位於 2000 之前仍開啟 ACPI
特別是在新的電腦上，其將取代舊的 apm 系統。
回到開機選項

### 核心選項：ide

與 SCSI 不同，大部分桌面工作站經常使用 IDE。若要避免 IDE 系統中所發生的一些硬體問題，請使用核心參數：
ide=nodma -- 關閉 IDE 磁碟機的 DMA
回到開機選項。

### 軟體類型選項

您可以選擇安裝 32 位元或 64 位元的 SUSE Linux。
回到起始頁面